LED冷光源规格参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | LGY-10 | LGY-20 | LGY-30 |
| 输入电压 | AC85V-265V 50-60Hz |
| 功耗 | 10W | 20W | 30W |
| 平均照度 | 60000Lx | 90000Lx | 150000Lx |
|  | 相当于100W卤素灯 | 相当于150W卤素灯 | 相当于250W卤素灯 |
| LED寿命 | 30000H | 30000H | 30000H |
| 色温 | 6000K(3000K,4500K规格可定做) |
| 散热方式 | 外壳 | 外壳+静音风扇 | 外壳+静音风扇 |
| 主机净重 | 2.2kg | 2.4kg | 2.5kg |
| 主机尺寸 | 245(L) X 101(W) X 157（H）mm |
| 外箱尺寸 | 290(L) X 228(W) X 255（H）mm |



